**Список аварий для Universal 2.6.х.х**

|  |  |
| --- | --- |
| FLR#00 | Ошибка подсчета числа записей в постоянную память. |
| FLR#01 | Ошибка записи в постоянную память. |
| FLR#02 | Авария приточного вентилятора. |
| FLR#03 | Авария вытяжного вентилятора. |
| FLR#04 | Авария насоса. |
| FLR#05 | Сигнал “Пожар”. |
| FLR#06 | Ошибка преднагрева. Недостижение целевой температуры воды. |
| FLR#07 | Снижение температуры воды до опасного минимума по датчику Tw. |
| FLR#08 | Авария насоса/капиллярного термостата. |
| FLR#09 | Полный отказ ХМ. |
| FLR#10 | Превышение давления линии нагнетания компрессора 1 (реле давления). |
| FLR#11 | Превышение давления линии нагнетания компрессора 2 (реле давления). |
| FLR#12 | Превышение давления линии нагнетания компрессора 3 (реле давления). |
| FLR#13 | Снижение давления линии всасывания компрессора 1 (реле давления). |
| FLR#14 | Снижение давления линии всасывания компрессора 2 (реле давления). |
| FLR#15 | Снижение давления линии всасывания компрессора 3 (реле давления). |
| FLR#16 | Перегрев компрессора 1 по термостату линии нагнетания. |
| FLR#17 | Перегрев компрессора 2 по термостату линии нагнетания. |
| FLR#18 | Перегрев компрессора 3 по термостату линии нагнетания. |
| FLR#19 | Превышение давления по датчика высокого давления 1 (уставка). |
| FLR#20 | Превышение давления по датчика высокого давления 2 (уставка). |
| FLR#21 | Снижение давления по датчика низкого давления (уставка). |
| FLR#22 | Срабатывание автоматического выключателя компрессора 1. |
| FLR#23 | Срабатывание автоматического выключателя компрессора 2. |
| FLR#24 | Срабатывание автоматического выключателя компрессора 3. |
| FLR#25 | Авария по реле контроля фаз. |
| FLR#26 | Потеря связи со шкафом управления. |
| FLR#27 | Потеря связи со шкафом установки. |
| FLR#28 | Потеря связи с модулем расширения шкафа D\*-TOP. |
| FLR#29 | Неисправность модуля расширения шкафа D\*-TOP. |
| FLR#30 | Ошибка (обрыв или КЗ) датчика температуры обратной воды. |
| FLR#31 | Ошибка (обрыв или КЗ) датчика высокого давления 1. |
| FLR#32 | Ошибка (обрыв или КЗ) датчика высокого давления 2. |
| FLR#33 | Ошибка (обрыв или КЗ) датчика низкого давления. |
| FLR#34 | Ошибка (обрыв или КЗ) датчика наружной температуры. |
| FLR#35 | Ошибка (обрыв или КЗ) датчика приточной температуры. |
| FLR#36 | Ошибка (обрыв или КЗ) датчика температуры вытяжного воздуха ДО рекуператора. |
| FLR#37 | Ошибка (обрыв или КЗ) датчика влажности вытяжного воздуха ДО рекуператора. |
| FLR#38 | Ошибка (обрыв или КЗ) датчика температуры ПОСЛЕ рекуператора. |
| FLR#39 | Ошибка (обрыв или КЗ) датчика концентрации CO2. |
| FLR#40 | Ошибка (обрыв или КЗ) датчика концентрации VOC. |
| FLR#41 | Ошибка (обрыв или КЗ) датчика температуры после предварительного нагревателя. |
| FLR#42 | Ошибка (обрыв или КЗ) датчика температуры в шкафу. |
| FLR#43 | Авария ККБ контур 1. |
| FLR#44 | Авария ККБ контур 2. |
| FLR#45 | Засорение основного фильтра приточного воздуха. |
| FLR#46 | Засорение предварительного фильтра приточного воздуха. |
| FLR#47 | Засорение фильтра вытяжного воздуха. |
| FLR#48 | Авария шкафа э/нагрева. |
| FLR#49 | Несовпадение версий прошивки контроллеров D\*-CTRL и D\*-TOP. |
| FLR#50 | Авария капиллярного термостата водяного т/о охладителя. |
| FLR#51 | Предупреждение (обрыв или КЗ) датчика температуры вытяжного воздуха ДО рекуператора. |
| FLR#52 | Авария КВУ. |
| FLR#53 | Предупреждение: ручной режим. |
| FLR#54 | Авария регулятора масла 1. |
| FLR#55 | Авария регулятора масла 2. |
| FLR#56 | Авария регулятора масла 3. |
| FLR#57 | Авария ЭРВ EVD Evolution. |
| FLR#59 | Ошибка (обрыв или КЗ) датчика температуры после дополнительного нагревателя. |
| FLR#60 | Потеря связи с модулем расширения 1. |
| FLR#61 | Потеря связи с модулем расширения 2. |
| FLR#62 | Потеря связи с модулем расширения 3. |
| FLR#63 | Потеря связи с модулем расширения 4. |
| FLR#64 | Потеря связи с модулем расширения 5. |
| FLR#65 | Потеря связи с модулем расширения 6. |
| FLR#66 | Отказ оборудования регенератора. |